Nama : Andri Firman Saputra  
NIM : 201011402125  
Kelas : 05TPLP016

<html>

<head>

<title>Relion</title>

</head>

<body bgcolor="grey">

<h1>Relion Outside Put&trade;</h1>

<i>USB flash drive</i> yang mencangkokkan slot kartu memori ke badannya&reg;.

<hr width="30%" align="left" size="5" color="blue" style="border-radius: 20px;">

<p align="justify">

<i style="color: blue; text-decoration: underline;">USB Flash Drive</i> dari <b>Relion</b> ini tergolong inovatif. Selain berfungsi sebagai <i>flash drive</i>, <b style="text-decoration: underline;">Relion Outside Put</b> bisa dipakai untuk membaca dan menulisi tiga tipe kartu memori: <b>Secure Digital(SD), MultiMedia Card (MMC), dan Reduced-Sized MMC (RS-MMC)</b>. Pasalnya di badannya yang merah transparan itu memang tercangkok sebuah slot kartu memori. Maka begitu dikoneksikan ke komputer, dua drive akan terdeteksi.

</p>

<p align="justify">

Cuma informasi di bagian belakang kemasannya agak menyesatkan. Disana tertulis <big>18in1</big>, yang diperjelas dengan deretan 24 tipe kartu memori, mulai dari CF (Compact Flash) sampai <em>MC-MG-Pro\_duo card</em>. Memang ada embel-embel tulisan <i>Read and write</i> (Optional) di atas deretan kartu ini, tetapi tetap saja bisa membuat orang terkecoh menduga Relion outside put bisa menerima ke-24 kartu tersebut. Alangkah lebih baiknya jika di depan setiap tipe kartu diberi tanda centang, sehingga jelas kartu tipe apa saja yang bisa diterima.

</p>

<p align="justify">

<s>Kekurangan</s> lainnya, posisi kepada USB kurang mantap tergigit saat diselipkan di <tt>port USB komputer</tt>. Alhasil drive yang mengemban slot kartu memori seringkali tiba-tiba tidak dikenali lagi gara-gara kartu memori yang didorong masuk menggoyang posisinya.

</p>

<p align="justify">

Dari segi kecepatan kerja, Putside put yang tidak memiliki takik proteksi ini pun tidak 'sepanas' warna badannya. Dalam catatan uji manual kami, perangkat ini cuma bisa menorehkan angka <big>1.8 MB/s</big> sebagai kecepatan tulis. Untunglah kecepatan bacanya jauh lebih cepat. yakni <sup><strong>6,4MB/s</strong></sup> Sedangkan untuk kecepatan menghapus isi badannya, Outside put mencatatkan angka <big>38.2 MB/s</big>. <strong><big><b>Skor Sisoftware Sandra 2005 Lite SR2a-nya</b></big></strong> seakan-akan mengatakan kekurang tegasan Outside put: <big>1074</big> operasi/menit untuk <b><sub>CombinedIndex</sub></b>. dan 1 untuk <tt>Endurance Factor</tt>

</p>

<p align="justify">

Dengan kapasitas bebas 499MB, dan kemampuan untuk menjadi <i>card reader</i> untuk tiga tipe kartu memori <i>(SD, MMC, RS-MMC)</i>, Relion Outside put sebenarnya memiliki kelebihan dibandingkan USB flash drive lain. Akan sungguh menyenangkan bila kinerja perangkat yang digaransi tiga tahun ini bisa digenjot lebih tinggi.

</p>

<img src="image/me.jpg" alt="fotoku" width="150" height="150">

<embed src="music/music.mp3" autoplay="false" loop="true">

<embed src="video/video.mp4" width="300" height="250" autoplay="false" loop="true" volume="30"></embed>

</body>

</html>

